#

## ARGENTINA

Research lines with INRIA

Applications to metallurgy (continous casting and solidification in moulds) :

- This programme achieved the design of several real-time simulators grouped in 2 software products registered in june 93 at the French Agency for Software Protection (APP).
- On the convection of metalic materials in a liquid state, a computational module was developed at the University of Cordoba (1995) and incorporated to INRIA's MODULEF Library. This module was applied in particular to solve the complex problems attacked by the Chilean copper producer CODELCO, concerning the moulding of copper anodes.
- Depuis 1995, le sujet du "brassage électromagnétique pendant la solidification d'alliage binaire et la coulée continue de l'acier" a fait l'objet de plusieurs études : - effet du brassage sur le phénomène de macroségrégation, - recherche d'un critère de nature thermique permettant l'optimisation de plusieurs paramètres (quantité, nature, placement, niveau d'excitation des inducteurs). Ces travaux se développent avec la participation de chercheurs de l'Université de Tucson (USA) et l'INRIA a réçu à partir de 1996 et pour une durée de deux ans, un chercheur de l'Université de Rosario. La première étape de ce séjour a abouti à la conception d'un simulateur de l'acier Fe-Ca pour étudier l'action du brassage éléctro-magnétique sur les curves de concentration du soluté et des isotermes.

Contrôle optimal : ce thème recouvre plusieurs volets :

- Optimisation d'un système de production constitué par une machine multiproduits. Les travaux ont conduit à :
  - un résultat théorique original relatif à l'équation de Bellman.
  - un logiciel inscrit, en juin 1993, à l'Agence de Protection des Programmes.
  - une application industrielle, dans le cadre d'un contrat avec la société NEC.
- Approximation numérique de la solution de systèmes de jeux différentiels avec des applications potentielles à l'industrie aéronautique.
- Applications du calcul parallèle à la gestion de production, aux télécommunications, à la sidérurgie et au nucléaire civil.
- Méthodes d'identification dans les problèmes de jonctions. L'étude a permis de mettre en valeur le comportement des interfaces des multi-structures. Cela devrait permettre d'attaquer des applications nouvelles dans les domaines thermiques et aéronautiques.
- Etude de la régulation du rythme cardiaque par le système nerveux autonome chez les nouveaux nés selon deux approches :
  - l'approche "modélisation", afin de déterminer des paramètres du système qui provoquent des solutions multiples ou un phénomène de chaos déterministe (situation associée à la présence de fibrillation cardiaque) ;
  - l'approche "expérimentale", en utilisant les banques de données constituées par les enregistrements et les constats cliniques de l'INSERM, l'Université de Buenos Aires et celle de Montevideo (Uruguay).
  L'INRIA apporte ses compétences pour les traitements des signaux avec des outils statistiques et informatiques (LARY-C). Une nouvelle méthode pour la détection de ruptures dans les signaux biomédicaux due à un chercheur de l'Université de Entre Rios a été également développée et appliquée à la détection et éventuellement la prédiction de crises d'épilepsie. L'INRIA coordonne ces travaux auxquels participent le projet SOSSO, à Rocquencourt, l'ENS de Lyon et les Universités de Entre Rios et de La Plata, en Argentine. Après les premiers résultats encourageants, on prévoit pour 1997, d'élargir l'équipe de recherche en ajoutant l'Université de Iena, Allemagne et l'Université de Santiago, Chili.

Back to the preceeding page

Last updated: December 17th,1996